

**(A print acima é ilustrativa, pois não possuo mais a print do IP 10.10.10.10 sendo colocado no DHCP, mas o procedimento acima é o correto a ser feito no servidor após colocar o IP Static)**